****电生理治疗系统**项目主要功能及配置要求（包含但不限于，可优于）**

适用于泌尿外科，治疗慢性前列腺炎、性功能障碍、排尿障碍、围手术期康复等男科常见病;

****电刺激通道数量****：≥6个，可同时输出≥3种机理治疗，同时治疗不少于12个部位。

****预置治疗程序数量****：软件预置治疗程序数量≥25个，整体治疗方案数量≥46个。

****电生理参数数量****：包含≥5大类、≥28小类等不同组织的电生理参数≥1600个。

****同步输出能力****：可同时实现3类治疗方案、28种以上治疗参数同步协同输出。

****刺激电流（幅度）****：0-99.5mA（负载电阻1000Ω），步进0.5mA。

****脉冲频率****：1-400Hz。

****脉冲宽度****：50-1000μs。

****治疗时间****：1-60分钟，步进1min，自动关机功能。

****输出电流类型****：双相脉冲电流。

****恒流负载****：最高可达1000Ω。

****无线通信****：低功耗蓝牙。

****移动应用功能****：适配移动终端应用软件，支持电刺激强度控制、操作示意图、评估等。