#### **二、采购内容**

2台双机数据库服务器及配套实施服务、运维服务。

#### **三、技术参数及服务要求**

##### **（一）硬件配置要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 配置项 | 技术参数要求 |
| 1 | CPU | 1\* Intel 4310 2.1GHz/12核及以上 |
| 2 | 内存 | 128GB及以上 |
| 3 | 数据盘 | 2\*3.2TB NVMe硬盘 |
| 4 | 系统盘 | 1\*480GB M.2 SSD |
| 5 | 网卡 | 4端口1GE电口 + 1\*10GB双口万兆（含模块） |
| 6 | 电源 | 双电源（冗余配置） |
| 7 | 质保 | 三年原厂质保（含硬件故障上门更换服务） |

##### **（二）实施服务要求**

1. 部署虚拟化双机集群平台，实现服务器高可用架构；
2. 配置CDP（持续数据保护）及定时备份组件，确保数据可靠性；
3. 部署安全监控组件，实现硬件及系统运行状态实时监测；
4. 协助客户完成数据库生产虚拟机部署及参数优化；
5. 配置业务虚拟机备份策略，包含全量+增量备份方案；
6. 提供项目软硬件使用与运维培训（不少于2次现场培训，含操作手册）。

##### **（三）运维服务要求**

1. 提供为期1年的7×24小时远程技术支持；
2. 提供1年现场应急故障处理服务（响应时间≤4小时，解决时间≤24小时）。

#### **四、其他说明**

设备需在合同签订后30日内完成交付、安装及调试；